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Arkusz danych do uzgodnienia instalacji fotowoltaicznej
Wypełniony arkusz przyspiesza uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 
Arkusz wypełnia inwestor, projektant lub instalator. Pola nieistotne dla danej inwestycji należy opisać jako nie dotyczy. Arkusz wraz z załącznikami prosimy przesłać na adres biuro@ppoz-online.pl.
	A. ZAMAWIAJĄCY

	Typ zamawiającego
	☐ firma      ☐ osoba prywatna      ☐ wspólnota lub spółdzielnia

	Nazwa firmy albo imię i nazwisko
	

	NIP (dla firm)
	

	Adres do faktury
	

	Osoba kontaktowa i telefon
	

	Adres e-mail do wysyłki uzgodnienia
	

	Rola zgłaszającego
	☐ inwestor   ☐ projektant   ☐ instalator   ☐ pełnomocnik

	B. OBIEKT I LOKALIZACJA

	Adres inwestycji
	

	Numer działki i obręb ewidencyjny
	

	Typ obiektu
	☐ dom jednorodzinny   ☐ budynek wielorodzinny   ☐ ZL: biuro, usługi, szkoła

	Typ obiektu, ciąg dalszy
	☐ PM: hala, magazyn, produkcja   ☐ instalacja wolnostojąca na gruncie   ☐ inny:

	Wysokość obiektu [m] i liczba kondygnacji
	

	Powierzchnia zabudowy i powierzchnia dachu [m²]
	

	Klasa odporności pożarowej budynku
	☐ A   ☐ B   ☐ C   ☐ D   ☐ E   ☐ nie dotyczy

	Gęstość obciążenia ogniowego (dla PM) [MJ/m²]
	

	Garaż w obiekcie
	☐ brak   ☐ podziemny   ☐ nadziemny   ☐ otwarty   ☐ zamknięty

	Strefa zagrożenia wybuchem
	☐ tak        ☐ nie

	C. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

	Moc zainstalowana DC [kWp]
	

	Moc AC, czyli moc falowników [kW]
	

	Liczba modułów, producent i model
	

	Moc pojedynczego modułu [Wp]
	

	Liczba łańcuchów (stringów) i napięcie DC max [V]
	

	Optymalizatory mocy lub funkcja szybkiego wyłączania modułów
	☐ tak        ☐ nie        producent i model:

	Sposób montażu modułów
	☐ konstrukcja wsporcza na dachu   ☐ balastowa   ☐ przykręcana   ☐ gruntowa

	D. FALOWNIK (INWERTER)

	Producent i model
	

	Moc [kW] i liczba sztuk
	

	Lokalizacja falownika
	☐ wewnątrz budynku, pomieszczenie:                      ☐ na zewnątrz

	Podłoże i otoczenie falownika (materiał ściany, odległość od materiałów palnych)
	

	E. MAGAZYN ENERGII

	Magazyn energii w instalacji
	☐ nie        ☐ tak

	Producent, model, pojemność [kWh]
	

	Chemia ogniw
	☐ LFP   ☐ NMC   ☐ inna:

	Lokalizacja magazynu i sposób wydzielenia pożarowego
	

	F. ROZWIĄZANIA PRZECIWPOŻAROWE

	Lokalizacja rozłączników i wyłącznika po stronie DC
	

	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)
	☐ istniejący   ☐ projektowany   ☐ brak, uzasadnienie:

	Lokalizacja przycisku PWP i jego oznakowanie
	

	Sposób odłączenia instalacji PV przez ekipy ratownicze
	

	Tabliczka informacyjna i oznakowanie instalacji dla ekip ratowniczych
	☐ tak        ☐ nie

	Sposób prowadzenia tras kablowych DC w budynku i po dachu
	

	Przejścia kabli przez przegrody oddzielenia pożarowego i ich uszczelnienie
	☐ brak przejść   ☐ są, opis:

	Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie
	☐ brak   ☐ jest, opis:

	G. DACH I KONSTRUKCJA

	Konstrukcja dachu
	☐ drewniana   ☐ stalowa   ☐ żelbetowa   ☐ inna:

	Pokrycie dachu
	☐ blacha   ☐ papa   ☐ dachówka   ☐ membrana PVC   ☐ inne:

	Izolacja termiczna dachu
	☐ wełna mineralna   ☐ EPS   ☐ PIR   ☐ brak   ☐ inna:

	Rozprzestrzenianie ognia przez dach (NRO, BROOF(t1))
	☐ potwierdzone dokumentem   ☐ brak danych

	Kąt nachylenia dachu i wysokość do okapu
	

	H. USYTUOWANIE I DOSTĘP

	Odległość modułów od granicy działki [m]
	

	Odległość od sąsiednich budynków [m]
	

	Odległość modułów od krawędzi dachu i attyki [m]
	

	Odległość od wyjść ewakuacyjnych, klap dymowych i wywietrzników [m]
	

	Odległość od okien, świetlików i wylotów wentylacji [m]
	

	Droga pożarowa i dostęp dla ekip ratowniczych
	☐ jest   ☐ brak   opis:

	Wyjście na dach (klatka schodowa, właz, drabina)
	

	I. ZAŁĄCZNIKI DO UZGODNIENIA

	☐  Schemat jednokreskowy instalacji            ☐  Rzut dachu z rozmieszczeniem modułów i tras kablowych

	☐  Projekt zagospodarowania terenu lub mapa (instalacje gruntowe)            ☐  Opis techniczny

	☐  Karty katalogowe modułów            ☐  Karta katalogowa falownika            ☐  Karta magazynu energii

	☐  Dokumentacja istniejącego PWP            ☐  Inne: ..........................................................................

	J. UWAGI I PODPIS

	

	Data i podpis osoby wypełniającej
	


CO DALEJ
1.  Prześlij wypełniony arkusz razem z załącznikami na adres biuro@ppoz-online.pl. Wystarczy skan lub zdjęcie czytelnie wypełnionych stron.
2.  Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia i wycenę uzgodnienia. Jeżeli brakuje danych, wskażemy dokładnie które pola uzupełnić.
3.  Po akceptacji wyceny uzgodnienie wykonujemy zwykle w ciągu jednego dnia roboczego. Dokumentację z klauzulą uzgodnienia odsyłamy na adres e-mail podany w części A.
4.  Uzgodniony schemat dołączasz do zawiadomienia składanego w komendzie powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Masz pytania: ppoz-online.pl, biuro@ppoz-online.pl, tel. 22 740 32 32.
Arkusz służy zebraniu danych wejściowych. Zakres i tryb uzgodnienia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).
Wzór udostępnia Damian Kubera, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr 619/2015, ppoz-online.pl, biuro@ppoz-online.pl, tel. 22 740 32 32
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